Название документа
ГОСТ Р 51565-2000. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ПРИБОРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ"
(принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 08.02.2000 N 31-ст)
Источник публикации
ИПК Издательство стандартов, 2000
Примечание к документу
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ.

Введен в действие с 1 января 2001 года.
Текст документа

Принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ
от 8 февраля 2000 г. N 31-ст

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПРИБОРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Energy conservation. Household electrical refrigeration
appliances. Efficiency of energy consumption.
Determination methods

ГОСТ Р 51565-2000

Группа Е75

ОКС 97.040.30

ОКП 51 5621; 51 5681

Дата введения
1 января 2001 года

1. Разработан Федеральным государственным учреждением "Российское агентство энергоэффективности" (ФГУ РАЭФ).
Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК19 "Электрические приборы бытового назначения".
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 8 февраля 2000 г. N 31-ст.
3. Введен впервые.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бытовые электрические холодильные приборы компрессионного типа, предназначенные для хранения и (или) замораживания пищевых продуктов в бытовых условиях.
Стандарт устанавливает методы определения классов энергетической эффективности холодильных приборов и содержание этикетки эффективности, прикладываемой к каждому экземпляру прибора.
Стандарт не распространяется на холодильные приборы с внутренней принудительной циркуляцией воздуха.
Правила применения настоящего стандарта приведены в Приложении Б.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 16317-87. Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 30204-95. Приборы холодильные бытовые. Эксплуатационные характеристики и методы испытаний
ГОСТ Р 51388-99. Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования
СТ СЭВ 4672-84. Приборы электрические бытовые. Предельные уровни шума и методы определения.

3. Термины и определения

Термины, определения и условные обозначения - по ГОСТ 16317, ГОСТ 30204 и ГОСТ Р 51388.

4. Классы энергетической эффективности

4.1. В соответствии с ГОСТ Р 51388 установлены семь классов энергетической эффективности холодильных приборов в зависимости от индекса энергетической эффективности согласно таблице 1.

Таблица 1

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Классы энергетической │ Индекс энергетической эффективности, % │
│     эффективности     │                                        │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│А                      │I < 55                                  │
│В                      │55 <= I < 75                            │
│С                      │75 <= I < 90                            │
│D                      │90 <= I < 100                           │
│Е                      │100 <= I < 110                          │
│F                      │110 <= I < 125                          │
│G                      │125 <= I                                │
└───────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

4.2. Индекс энергетической эффективности определяют по формуле

,   (1)

где  - фактическое годовое потребление электроэнергии холодильным прибором, кВт х ч;
- стандартное годовое потребление для холодильного прибора данной категории, определяемое расчетным путем, кВт х ч.
4.3. Стандартное годовое потребление электроэнергии холодильным прибором , кВт х ч, определяют по формуле

,(2)

где  - приведенный объем холодильного прибора, дм3;
- коэффициенты.
Приведенный объем холодильного прибора , дм3, определяют по формуле

,(3)

где  - объем отделения для хранения свежих продуктов, дм3;
- объем отделения для хранения замороженных продуктов или отделения для охлаждения продуктов, дм3;
- коэффициент.
Приведенный объем холодильника с морозильным отделением и многодверного холодильного прибора , дм3, определяют по формуле

, (4)

где  - температура, установленная для каждого отделения прибора, °С;
- объем для хранения продуктов каждого отделения, дм3;
- число отделений.
Значения коэффициентов  и  для различных категорий холодильных приборов приведены в таблице 2.

Таблица 2

┌────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ Категория холодильного прибора │    Q     │    М     │    N    │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Холодильник без НТО             │-         │0,233     │245      │
│Холодильник без НТО с           │0,75      │0,233     │245      │
│отделением для охлажденных      │          │          │         │
│продуктов                       │          │          │         │
│Холодильник с НТО без           │1,25      │0,233     │245      │
│звездочек (t   > -6 °С)         │          │          │         │
│            cp                  │          │          │         │
│Холодильник с НТО* <1>          │1,55      │0,643     │191      │
│Холодильник с НТО** <1>         │1,85      │0,450     │245      │
│Холодильник с НТО*** <1>        │2,15      │0,657     │235      │
│Холодильник с морозильным       │-         │0,777     │303      │
│отделением*(***) <1> I и II     │          │          │         │
│типов                           │          │          │         │
│Морозильник типа шкаф           │2,15      │0,472     │286      │
│Морозильник типа ларь           │2,15      │0,446     │181      │
├────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┤
│     -----------------------------                              │
│     <1> *; **; ***; *(***) - Символы маркировки отделений      │
│прибора.                                                        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Для многодверного холодильного прибора коэффициенты M и N следует выбирать в зависимости от температуры самого холодного отделения прибора в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

┌────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Самое холодное отделение прибора│       M       │       N       │
│       с температурой, °С       │               │               │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│   > -6                         │0,233          │245            │
│  <= -6* <1>                    │0,643          │191            │
│  <= -12** <1>                  │0,450          │245            │
│  <= -18*** <1>                 │0,657          │235            │
│  <= -18*(***) <1>              │0,777          │303            │
├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤
│     -----------------------------                              │
│     <1> *; **; ***; *(***) - Символы маркировки отделений      │
│прибора.                                                        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.4. Фактическое годовое потребление электроэнергии холодильным прибором () определяют по формуле

,

где  - фактическое суточное потребление электроэнергии.
4.4.1. Фактическое суточное потребление электроэнергии в зависимости от категории прибора определяют по методикам, изложенным в ГОСТ 30204.
Примечание. Фактическое суточное потребление электроэнергии холодильными приборами класса Т также определяют при температуре окружающей среды 25 °С.

5. Этикетка эффективности холодильного прибора

5.1. Этикетка эффективности должна содержать следующие сведения о холодильном приборе:
- наименование или торговую марку предприятия-изготовителя;
- наименование модели;
- класс энергетической эффективности;
- фактическое годовое потребление электроэнергии;
- сумму объемов для хранения продуктов всех отделений с  > -6 °С;
- сумму объемов для хранения продуктов всех отделений с  -6 °С;
- символы (*) маркировки отделений (при их наличии);
- корректированный уровень звуковой мощности;
- отметку об экологической чистоте используемого хладагента.
5.2. Определение корректированного уровня звуковой мощности холодильного прибора - по СТ СЭВ 4672.
5.3. Форма этикетки эффективности и правила применения - по ГОСТ Р 51388.
5.4. Пример заполнения этикетки эффективности приведен в Приложении А.

Приложение А
(обязательное)

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЭТИКЕТКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рисунок А.1. Этикетка эффективности холодильного прибора

Приложение Б
(обязательное)

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА

До 01.01.2002 г. принцип нормирования энергопотребления для конкретного холодильного прибора выбирает изготовитель: устанавливает норму расхода в соответствии с ГОСТ 16317 или класс энергетической эффективности; после 01.01.2002 г. - только класс энергетической эффективности.
1. Класс энергетической эффективности холодильного прибора изготовитель определяет в соответствии с ГОСТ Р 51388 и настоящим стандартом.
2. Фактическое потребление электроэнергии холодильным прибором определяют в испытательной лаборатории изготовителя, в которой в установленном порядке аттестовано испытательное оборудование и поверены средства измерения.
3. Все материалы по определению класса энергетической эффективности (протокол испытаний по определению фактического энергопотребления, расчет стандартного энергопотребления и определение класса, оригинал этикетки эффективности) должны входить в техническую документацию на холодильный прибор, а установленный класс энергетической эффективности - в технические условия.
4. Каждый экземпляр холодильного прибора должен быть снабжен копией этикетки эффективности в соответствии с ГОСТ Р 51388.
5. Холодильные приборы класса энергетической эффективности G допускается изготавливать до 01.01.2002 г., класса F - до 01.01.2004 г.